**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за июнь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **30** | **10** | **33** | **11** | **30** | **19** | **6** | **20** | **14** | **47** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,97** | **<0,58** | **3,48** | **<0,58** | **1,15** | **<0,58** | **<0,58** | **1,73** | **0,85** | **1,85** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **9,4** | **4,4** | **8,5** | **4,5** | **5,9** | **4,5** | **-** | **3,2** | **3,3** | **2,2** | **2,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,22** | **-** | **0,23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,41** | **<0,10** | **0,36** | **0,10** | **1,08** | **0,27** | **<0,04** | **1,06** | **0,15** | **1,67** | **0,10** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,21** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,266** | **0,01** | **-** | **0,10** | **0,05** | **0,11** | **0,06** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,085** | **-** | **0,098** | **-** | **0,081** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,4** | **4,2** | **4,7** | **4,9** | **4,9** | **4,9** | **-** | **6,5** | **6,20** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,56** | **7,53** | **8,20** | **7,59** | **7,49** | **7,61** | **-** | **7,05** | **7,20** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **39** | **0** | **40** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **89,3/**  **89,3** | **Не обн./**  **не обн.** | **14,5/**  **14,5** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**