**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за март 2021 г.**

| **Показатели** | **Норма**  **СанПиН**\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **мкр. им. А. Космо-**  **демьянского** | **мкр. Прибрежный** | | **мкр. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **33** | **11** | **52** | **11** | **32** | **13** | **6** | **26** | **13** | **42** | **10** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,72** | **<0,58** | **1,9** | **<0,58** | **0,89** | **0,64** | **<0,58** | **0,64** | **<0,58** | **1,7** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **6,7** | **4,3** | **8,0** | **4,3** | **5,3** | **4,2** | **-** | **3,3** | **2,8** | **1,8** | **2,1** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,19** | **-** | **0,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,40** | **0,10** | **0,54** | **0,12** | **1,48** | **0,12** | **<0,10** | **0,64** | **0,11** | **1,7** | **0,21** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,241** | **0,02** | **-** | **0,14** | **0,06** | **0,12** | **0,09** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,5** | **4,7** | **4,8** | **4,7** | **4,6** | **4,2** | **-** | **6,9** | **6,9** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,54** | **7,50** | **7,87** | **7,52** | **7,27** | **7,70** | **-** | **7,31** | **7,28** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **21** | **0** | **22** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **66,8/**  **66,8** | **Не обн./**  **не обн.** | **18,0/**  **18,8** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*-** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**